Znak sprawy: **ZZM.ZP/252- 44/2018/Z**

**Wszyscy Wykonawcy**

Poznań, dnia 19.03.2018 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYATNIA OFERTOWEGO**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w zapytania ofertowego na wykonanie odlewu z brązu rzeźby prof. A. Rodzińskiej „Leżąca”, montaż rzeźby na Placu Nowakowskiego.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zawierający następujące pytania:

Proszę o podanie dodatkowych informacji dotyczących wykonania odlewu rzeźby z brązu "Leżąca":

* w którym miejscu kończy się zakres odlewu? - czy jest to tylko część nad powierzchnią czy również podest widoczny na zdjęciu jako biała część (zaznaczyłam na niebiesko w załączniku)?
* Jeśli razem z podestem, jakiej ma być grubości?
* czy rzeźba i podest są gładkie czy posiadają fakturę?
* Jakie jest oczekiwane wykończenie rzeźby: zgodnie z fakturą na powierzchni modelu czy poler na gładko?
* jaki jest oczekiwany kolor rzeźby - patyna jaki kolor?
* czy po stronie wykonawcy odlewu ma być również montaż rzeźby do fundamentu?
* jeśli wraz z montażem - czy są wytyczne co do zakotwienia rzeźby w fundamencie?

Odpowiedzi do zapytania:

1. Do wykonania rzeźba – tylko część nadziemna
2. Poniżej zakres prac związanych z wykonaniem fundamentu i płyty granitowej do montażu rzeźby. Podest z płyty granitowej,

|  |
| --- |
| Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemnosci ły2ki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległosc do 1 km lub na odkład; grunt kat. III > Ziemia z odkładuczęściowo wykorszystywana do zasypania bunkra |
| Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm - warstwa podbudowy |
| Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - wyrównanie do 20 cm (krot. 5) |
| Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu |
| Wykonanie postumentu z betonu B20 wraz z pełnym szalunkiem |
| Dwuwarstwowe izolacje pionowe postumentu emulsją bitumiczną wodorozcieńczalną - warstwa będąca zasypana |
| Wykonanie zbrojenia siatką posadzkową o gr. 2,5mm |
| Montaż płyt granitowych gr. 8cm na zaprawie betonowej wraz z zespojeniem wg projektu |

1. Powierzchnia rzeźby jak na modelu, raczej gładka
2. Jw.
3. Patyna brąz
4. Po stronie wykonawcy montaż do postumentu
5. Kotwienie rzeźby w sposób uniemożliwiający kradzież, demontaż ( rzeźba w przestrzeni publicznej – teren otwarty).

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej

- Tomasz Lisiecki -

Przygotował: Adam Szymanowski