[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.11.12
cr=17.26
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=
ni=MIASTO POZNAŃ – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
nw=
nk=mgr inż. arch. kraj. Natalia Maćków
sp=
mi=Szczecin
da=GRUDZIEŃ 2016
cpv=45111200-0,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45111300-1,Roboty rozbiórkowe
cpv=45453000-7,Roboty remontowe i renowacyjne
cpv=45111213-4,Roboty w zakresie oczyszczania terenu
cpv=45111291-4,Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
cpv=45112210-0,Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
cpv=45112700-2,Roboty w zakresie kształtowania terenu
cpv=45112710-5,Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
cpv=45233250-6,Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
cpv=45233253-7,Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
cpv=45233161-5,Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
cpv=45112723-9,Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
cpv=45262500-6,Roboty murarskie i murowe
cpv=77211400-6,Usługi wycinania drzew
cpv=77310000-6,Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
cpv=77312100-1,Usługi odchwaszczania
cpv=77313000-7,Usługi utrzymania parków
cpv=77314100-5,Usługi w zakresie trawników

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=63.4	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=10.2	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=1	0
nc=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Betoniarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=17.26
il=184.163

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Brukarze gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=17.26
il=775.555

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Brukarze gr.III
id=003	3
jm=r-g	149
ce=17.26
il=31.631

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Murarze gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=17.26
il=87.606

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.I
id=005	3
jm=r-g	149
ce=17.26
il=3938.936

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.II
id=006	3
jm=r-g	149
ce=17.26
il=324.026

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Robocizna
id=007	3
jm=r-g	149
ce=17.26
il=14731.568

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Robocizna (ATH 295)
id=008	3
jm=r-g	149
ce=17.26
il=1988.187

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Robocizna (ATH 297)
id=009	3
jm=r-g	149
ce=17.26
il=139.885

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Robotnicy
id=010	3
jm=r-g	149
ce=17.26
il=994.701

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=011	3
jm=r-g	149
ce=17.26
il=2375.008

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Robotnicy gr.II
id=012	3
jm=r-g	149
ce=17.26
il=7199.961

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Spawacze gr.II
id=013	3
jm=r-g	149
ce=17.26
il=0.55

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Acetylen techniczny rozpuszczony
id=0000001	3
jm=kg	033
ce=22.1
il=0.088

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Azofoska
id=0000002	3
jm=t	034
ce=3438.8
il=2.94

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm
id=0000003	3
jm=m3	060
ce=766
il=2.633

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Balustrady stalowe
id=0000004	3
jm=m	040
ce=430
il=9.9

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Beton zwykly
id=0000005	3
jm=m3	060
ce=201.27
il=18.972

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B-15)
id=0000006	3
jm=m3	060
ce=198.53
il=95.391

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Beton zwykły C25/30 (B-30)
id=0000007	3
jm=m3	060
ce=195
il=13.056

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Beton zwykły C8/10 (B-10)
id=0000008	3
jm=m3	060
ce=173.55
il=40.583

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Bloki kamienne płomieniowane
id=0000009	3
jm=m2	050
ce=352
il=197.859

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Byliny
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=15
il=1518.5

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
id=0000011	3
jm=t	034
ce=356
il=0.136

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Cement portlandzki 35 bez dodatków
id=0000012	3
jm=t	034
ce=387
il=13.518

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków
id=0000013	3
jm=t	034
ce=356
il=2.657

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III
id=0000014	3
jm=m3	060
ce=671
il=1.992

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III
id=0000015	3
jm=m3	060
ce=671
il=0.556

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
id=0000016	3
jm=m3	060
ce=594.38
il=0.93

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=0000017	3
jm=m3	060
ce=593.44
il=2.893

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
id=0000018	3
jm=m3	060
ce=514
il=0.136

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm
id=0000019	3
jm=m3	060
ce=985
il=1.536

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Dostawa i montaż prefabrykowanych fundamentów
id=0000020	3
jm=m	040
ce=200
il=92.5

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
id=0000021	3
jm=kg	033
ce=5.04
il=69.3

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Drzewa  liściaste form piennych
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=600
il=53.55

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Drzewa iglaste
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=15
il=167.36

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Drzewa liściaste formy piennej
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=15
il=3.24

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Furtka metalowa 1mx1m
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=650
il=3

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Geotkanina
id=0000026	3
jm=m2	050
ce=0.91
il=2471.84

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Gwozdzie budowlane
id=0000027	3
jm=kg	033
ce=5.46
il=11.16

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=0000028	3
jm=kg	033
ce=5.02
il=95.44

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Impregnat hydrofobowy
id=0000029	3
jm=dm3	066
ce=45
il=33.088

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Kora
id=0000030	3
jm=m3	060
ce=80
il=220.7

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Kostka bazaltowa 15/17
id=0000031	3
jm=m2	050
ce=420
il=131.26

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Kostka betonowa 20x10 w kolorze szarym typu gr. 6 cm
id=0000032	3
jm=m2	050
ce=25
il=59

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Kostka granitowa 4/6 jasnoszara
id=0000033	3
jm=t	034
ce=630
il=3.523

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Kosz na odpadki
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=2250
il=25

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Kosz na psie odchody
id=0000035	3
jm=szt	020
ce=1490
il=4

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Krawezniki granitowe 15x30 cm jasnoszare
id=0000036	3
jm=m	040
ce=100
il=7.07

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Krzew liściasty
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=20
il=1163

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=krzewy iglaste
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=25
il=1098.3

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Krzewy liściaste
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=30
il=206.76

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Leżanka
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=3600
il=3

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Ławka parkowa z oparciem
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=2250
il=38

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Masa asfaltowa zalewowa 'Z'
id=0000042	3
jm=t	034
ce=1500
il=0.422

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=maszt flagowy 12 m
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=1945
il=1

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=maszt flagowy 9 m
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=1845
il=10

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Miał kamienny
id=0000045	3
jm=t	034
ce=19.45
il=83.521

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Montaż
id=0000046	3
jm=kpl	090
ce=4180
il=2

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Nasiona traw
id=0000047	3
jm=kg	033
ce=0.02
il=532.671

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Obrzeze z tworzywa sztucznego
id=0000048	3
jm=m	040
ce=10
il=245.249

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Obrzeża granitowe 30x8 cm
id=0000049	3
jm=m	040
ce=65
il=86.7

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Obrzeże betonowe 20x6cm
id=0000050	3
jm=m	040
ce=14.4
il=3621

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Obrzeże kamienne drogowe 6x20cm
id=0000051	3
jm=m	040
ce=39
il=14.14

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Opłata za wywóz śmieci i resztek budowlanych
id=0000052	3
jm=m3	060
ce=100
il=22

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Paliki drewniane iglaste do drzew
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=9.01
il=59.94

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Piasek
id=0000054	3
jm=m3	060
ce=27.25
il=1061.493

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany
id=0000055	3
jm=m3	060
ce=9.95
il=60.681

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Plyty piaskowca
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=100
il=36.9

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=płyta kamienna
id=0000057	3
jm=m2	050
ce=250
il=119.39

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=płytka granitowa 30x30 cm
id=0000058	3
jm=m2	050
ce=110
il=346.09

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Płyty granitowe gr 8 cm
id=0000059	3
jm=m2	050
ce=210
il=192

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Preparat do neutralizacji soli
id=0000060	3
jm=kg	033
ce=17.3
il=15.84

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Preparat grzybobójczy do podłoży budowlanych
id=0000061	3
jm=dm3	066
ce=38
il=12.672

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Preparat myjący z wodą
id=0000062	3
jm=m3	060
ce=24
il=70.4

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm
id=0000063	3
jm=kg	033
ce=1.99
il=481.92

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Przęsło metalowe 2mx1m+słupek
id=0000064	3
jm=m	040
ce=350
il=86

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Siedzisko kubikowe
id=0000065	3
jm=szt	020
ce=4880
il=6

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów
id=0000066	3
jm=m3	060
ce=144.42
il=0.77

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Stojak na rowery
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=788
il=4

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Sznur konopny surowy
id=0000068	3
jm=kg	033
ce=11.19
il=3.24

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Środek chwastobójczy
id=0000069	3
jm=kg	033
ce=50
il=26.871

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Tablica regulaminowa
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=1499
il=2

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Tlen techniczny sprężony
id=0000071	3
jm=m3	060
ce=4.65
il=0.748

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Tłuczeń kamienny niesortowany
id=0000072	3
jm=t	034
ce=72.48
il=1906.385

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Transport
id=0000073	3
jm=kpl	090
ce=1000
il=2

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Uchwyty stalowe
id=0000074	3
jm=szt	020
ce=2
il=89.6

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=urządzenia 'koła Tai Chi'
id=0000075	3
jm=szt	020
ce=1991
il=1

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=urządzenia 'Rowerek'
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=3291
il=1

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=urządzenia 'Steper'
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=4430
il=1

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=urządzenia 'Wahadło'
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=2926
il=1

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=urządzenie 'huśtawka bocianie gniazdo'
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=3977
il=1

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=urządzenie 'Orbitrek'
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=3576
il=1

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=urządzenie Streetworkout
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=36500
il=1

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=urządzenie 'Twister'
id=0000082	3
jm=szt	020
ce=2031
il=1

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=urządzenie 'Wioślarz'
id=0000083	3
jm=szt	020
ce=3088
il=1

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=urządzenie 'Wyciskanie siedząc'
id=0000084	3
jm=szt	020
ce=3007
il=1

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=urządzenie zabawowe 1
id=0000085	3
jm=szt	020
ce=35546
il=1

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=urządzenie zabawowe 2
id=0000086	3
jm=szt	020
ce=93000
il=1

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Woda
id=0000087	3
jm=m3	060
ce=4.39
il=8381.001

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Woda z rurociągów
id=0000088	3
jm=m3	060
ce=3.2
il=9.581

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-7
id=0000089	3
jm=m3	060
ce=150
il=2.615

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Ziemia urodzajna (humus)
id=0000090	3
jm=m3	060
ce=60
il=313.168

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Ziemia żyzna lub kompostowa
id=0000091	3
jm=m3	060
ce=60
il=578.86

[RMS ZEST 105]
ty=S
na=Agregat do natrysku
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=31
il=2.112

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=Brona bez ciągnika
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=7.7
il=12.083

[RMS ZEST 108]
ty=S
na=Ciągnik kołowy
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=51.5
il=244.856

[RMS ZEST 107]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=48.02
il=207.814

[RMS ZEST 109]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=64
il=6.852

[RMS ZEST 110]
ty=S
na=Kosiarka
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=8.85
il=188.094

[RMS ZEST 111]
ty=S
na=Piła do cięcia płytek
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=4.74
il=1.475

[RMS ZEST 112]
ty=S
na=Piła motorowa łańcuchowa 4,2KM
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=8.91
il=6.135

[RMS ZEST 113]
ty=S
na=Piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=8.91
il=2.576

[RMS ZEST 114]
ty=S
na=Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=8.72
il=3.98

[RMS ZEST 115]
ty=S
na=Pług do orki zawieszany (bez ciągnika)
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=7.75
il=34.001

[RMS ZEST 116]
ty=S
na=Pompa do bet.na sam.rur.20m(1)'
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=245
il=0.555

[RMS ZEST 117]
ty=S
na=Przesadzarka samochodowa (1800mm) (2)
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=248
il=0.63

[RMS ZEST 118]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 3,5 t
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=7.33
il=415.628

[RMS ZEST 119]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=88.38
il=0.411

[RMS ZEST 120]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=97.88
il=22.78

[RMS ZEST 121]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)
id=00017	3
jm=m-g	148
ce=40
il=0.099

[RMS ZEST 122]
ty=S
na=Samochód dostawczy
id=00018	3
jm=m-g	148
ce=50.05
il=8.855

[RMS ZEST 123]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5t (1)
id=00019	3
jm=m-g	148
ce=59.15
il=1391.213

[RMS ZEST 124]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
id=00020	3
jm=m-g	148
ce=40
il=32.563

[RMS ZEST 126]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy
id=00021	3
jm=m-g	148
ce=40
il=44.14

[RMS ZEST 125]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t
id=00022	3
jm=m-g	148
ce=58.17
il=66

[RMS ZEST 128]
ty=S
na=Sprężarka powietrza
id=00023	3
jm=m-g	148
ce=4.56
il=4.224

[RMS ZEST 127]
ty=S
na=Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min
id=00024	3
jm=m-g	148
ce=41.25
il=1252.948

[RMS ZEST 130]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM)
id=00025	3
jm=m-g	148
ce=73.2
il=87.247

[RMS ZEST 129]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1)
id=00026	3
jm=m-g	148
ce=82.2
il=2.195

[RMS ZEST 131]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)
id=00027	3
jm=m-g	148
ce=71.79
il=22.778

[RMS ZEST 132]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
id=00028	3
jm=m-g	148
ce=82.2
il=3.108

[RMS ZEST 133]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)
id=00029	3
jm=m-g	148
ce=82.2
il=20.443

[RMS ZEST 134]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200 kg
id=00030	3
jm=m-g	148
ce=22.44
il=22.51

[RMS ZEST 135]
ty=S
na=Urządzenie do natrysku pneumatycznego
id=00031	3
jm=m-g	148
ce=13
il=2.112

[RMS ZEST 136]
ty=S
na=Walec statyczny ciągniony gładki 3-5t
id=00032	3
jm=m-g	148
ce=41
il=10.678

[RMS ZEST 137]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny  4-6t
id=00033	3
jm=m-g	148
ce=55
il=0.385

[RMS ZEST 138]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10t (1)
id=00034	3
jm=m-g	148
ce=77.75
il=202.667

[RMS ZEST 139]
ty=S
na=Walec wibrac.samoj.2,5t(1)
id=00035	3
jm=m-g	148
ce=51
il=3.135

[RMS ZEST 140]
ty=S
na=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1)
id=00036	3
jm=m-g	148
ce=63.73
il=75.343

[RMS ZEST 142]
ty=S
na=Wibrator powierzchniowy
id=00037	3
jm=m-g	148
ce=4.64
il=7.67

[RMS ZEST 141]
ty=S
na=Wibrator powierzchniowy do 225 kg
id=00038	3
jm=m-g	148
ce=3.88
il=228.6

[RMS ZEST 143]
ty=S
na=Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
id=00039	3
jm=m-g	148
ce=5.5
il=0.66

[RMS ZEST 144]
ty=S
na=Zrywarka przyczepna
id=00040	3
jm=m-g	148
ce=8.55
il=75.846

[RMS ZEST 145]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6 t
id=00041	3
jm=m-g	148
ce=68
il=33.66

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)
id=00042	3
jm=m-g	148
ce=60
il=16.128

[RMS ZEST 147]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=2424.05

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
cpv=45111200-0
nsn=A-Z 01.00

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne i pomiarowe

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0112-02
na=Roboty pomiarowe
jm=ha	52
ob=3.85

[RMS 9]
nz=55.2	0	55.2
np=1
wa=3668.1
wb=8124.2

[RMS 79]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=111.2
wb=136.78

[RMS 34]
nz=18	0	18
np=1
wa=349.27
wb=429.6

[RMS 122]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=443.19
wb=981.59

[ELEMENT 1]
na=GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

[ELEMENT 2]
na=PRACE W DRZEWOSTANIE
nsn=A-Z 01.00

[ELEMENT 3]
na=Usunięcie drzew i krzewów
cpv=77211400-6
nsn=A-Z 02.00

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0103-01
na=Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm
jm=szt	20
ob=22

[RMS 12]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=216.44
wb=479.37

[RMS 112]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=11.76
wb=26.05

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0103-02
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)
jm=szt.
ob=23

[RMS 9]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=424.77
wb=940.79

[RMS 113]
nz=0.112	0	0.112
np=1
wa=22.95
wb=50.84

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0103-03
na=Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm
jm=szt	20
ob=21

[RMS 12]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=572.69
wb=1268.41

[RMS 112]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=30.87
wb=68.36

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0103-04
na=Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm
jm=szt	20
ob=5

[RMS 12]
nz=2.25	0	2.25
np=1
wa=194.18
wb=430.07

[RMS 112]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=12.03
wb=26.65

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0103-05
na=Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55cm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 12]
nz=3.08	0	3.08
np=1
wa=106.32
wb=235.48

[RMS 114]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=6.98
wb=15.46

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0103-06
na=Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65cm
jm=szt	20
ob=3

[RMS 12]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=191.07
wb=423.19

[RMS 114]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=14.65
wb=32.45

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0103-07
na=Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 12]
nz=4.08	0	4.08
np=1
wa=140.84
wb=311.93

[RMS 114]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=13.08
wb=28.97

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0105-01
na=Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm
jm=szt	20
ob=16

[RMS 12]
nz=0.137	0	0.137
np=1
wa=37.83
wb=83.78

[RMS 129]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=26.3
wb=58.24

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0105-02
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)
jm=szt.
ob=23

[RMS 9]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=105.99
wb=234.76

[RMS 132]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=73.73
wb=163.29

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0105-03
na=Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm
jm=szt	20
ob=20

[RMS 12]
nz=0.444	0	0.444
np=1
wa=153.27
wb=339.46

[RMS 129]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=106.86
wb=236.68

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0105-04
na=Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm
jm=szt	20
ob=5

[RMS 12]
nz=0.798	0	0.798
np=1
wa=68.87
wb=152.53

[RMS 129]
nz=0.115	0	0.115
np=1
wa=47.27
wb=104.7

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0105-05
na=Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 12]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=39.7
wb=87.93

[RMS 130]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=23.13
wb=51.22

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0105-06
na=Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm
jm=szt	20
ob=3

[RMS 12]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=79.22
wb=175.46

[RMS 130]
nz=0.214	0	0.214
np=1
wa=46.99
wb=104.07

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0105-07
na=Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 12]
nz=1.94	0	1.94
np=1
wa=66.97
wb=148.33

[RMS 130]
nz=0.274	0	0.274
np=1
wa=40.11
wb=88.84

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0109-04
na=Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia
jm=m2	50
ob=835

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=835	1	815+20	krzewy+podrost

[RMS 9]
nz=0.0624	0	0.0624
np=1
wa=858.85
wb=1902.2

[ELEMENT 3]
na=Wywóz drewna
cpv=77211400-6
nsn=A-Z 02.00

[POZYCJA]
na=Pocięcie dłużyc na drewno opałowe
jm=mp
ob=17.53
op=1
cj=80

[PRZEDMIAR]
wo=17.53	1	0.1*22+0.2*23+0.25*21+0.3*5+0.35*2+0.58*3+0.77*2	

[POZYCJA]
na=Zrębkowanie gałęzi i krzewów
jm=mp
ob=111.69
op=1
cj=80

[PRZEDMIAR]
wo=111.69	1	(0.06*22+0.17*23+0.42*21+0.77*5+1.35*2+1.95*3+2.62*2)+80	

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-02
na=Wywożenie drewna,karpiny na odległość do 2 km
jm=mp
ob=29.35

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=29.35	1	(0.1*22+0.2*23+0.25*21+0.3*5+0.35*2+0.58*3+0.77*2)+(0.05*16+0.07*23+0.17*20+0.28*5+0.45*2+0.65*3+0.88*2)	drewno+karpina

[RMS 9]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=556.35
wb=1232.23

[RMS 107]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=591.94
wb=1311.04

[RMS 118]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=180.71
wb=400.24

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-03
na=Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
jm=mp
ob=111.69

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=111.69	1	(0.06*22+0.17*23+0.42*21+0.77*5+1.35*2+1.95*3+2.62*2)+80	

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=1877.84
wb=4159.09

[RMS 107]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=2145.34
wb=4751.55

[RMS 118]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=654.95
wb=1450.6

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-05
na=Wywożenie drewna, karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
jm=mp
ob=141.04
krn=36

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=141.04	1	(0.1*22+0.2*23+0.25*21+0.3*5+0.35*2+0.58*3+0.77*2)+(0.05*16+0.07*23+0.17*20+0.28*5+0.45*2+0.65*3+0.88*2)+(0.06*22+0.17*23+0.42*21+0.77*5+1.35*2+1.95*3+2.62*2)+80	

[RMS 107]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=6583.1
wb=14580.4

[RMS 118]
nz=0.054	0	0.054
np=1
wa=2009.75
wb=4451.23

[ELEMENT 3]
na=Przesadzenie drzew
cpv=77211400-6
nsn=A-Z 02.00

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0105-06
na=Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 1,01-1,8m w celu przesadzenia
jm=szt	20
ob=3

[RMS 5]
nz=6	0	6
np=1
wa=310.68
wb=688.1

[RMS 117]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=156.24
wb=346.05

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0311-06
na=Sadzenie drzew liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m
jm=szt.
ob=3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 9]
nz=6	0	6
np=1
wa=296.7
wb=657.14

[RMS 103]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=49.86
wb=61.33

[RMS 66]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=28.38
wb=34.91

[RMS 81]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=2.01
wb=2.47

[RMS 101]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0.26
wb=0.32

[ELEMENT 3]
na=Cięcia w koronie drzew i krzewów
cpv=77211400-6
nsn=A-Z 02.00

[POZYCJA]
na=Cięcia sanitarne I stopnia
jm=szt.
ob=149
op=1
cj=250

[POZYCJA]
na=Cięcia sanitarne II stopnia
jm=szt.
ob=35
op=1
cj=300

[POZYCJA]
na=Cięcia sanitarne III stopnia
jm=szt.
ob=8
op=1
cj=350

[POZYCJA]
na=Cięcia formujące
jm=szt.
ob=58
op=1
cj=200

[POZYCJA]
na=Czyszczenie ubytków
jm=szt.
ob=2
op=1
cj=100

[POZYCJA]
na=Zrębkowanie gałęzi i krzewów
jm=mp
ob=25
op=1
cj=80

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-03
na=Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
jm=mp
ob=10

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=168.13
wb=372.37

[RMS 107]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=192.08
wb=425.42

[RMS 118]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=58.64
wb=129.88

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-05
na=Wywożenie  gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
jm=mp
ob=10
krn=36

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 107]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=466.75
wb=1033.77

[RMS 118]
nz=0.054	0	0.054
np=1
wa=142.5
wb=315.62

[ELEMENT 3]
na=Prace porządkowe
cpv=45111200-0
nsn=A-Z 01.00

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0111-03
na=Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni i kory (bez wrzosu), ze spaleniem na miejscu
jm=m2	50
ob=10000

[RMS 10]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=1984.9
wb=4396.2

[ELEMENT 1]
na=PRACE ROZBIÓRKOWE

[ELEMENT 2]
na=PRACE ROZBIÓRKOWE
nsn=A-Z 01.00

[ELEMENT 3]
na=Rozbiórka
cpv=45111300-1
nsn=A-Z 03.00

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0802-07
na=Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm
jm=m2	50
ob=4925.11

[RMS 11]
nz=0.2132	0	0.2132
np=1
wa=18123.58
wb=40140.5

[RMS 130]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=2848.09
wb=6308.02

[RMS 144]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=332.67
wb=736.81

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0802-08
na=Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm
jm=m2	50
ob=4925.11
krn=25

[RMS 11]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=29965.11
wb=66367.37

[RMS 130]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=2703.89
wb=5988.64

[RMS 144]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=315.82
wb=699.49

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0803-03
na=Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm
jm=m2	50
ob=4925.11

[RMS 11]
nz=0.2544	0	0.2544
np=1
wa=21625.88
wb=47897.47

[RMS 127]
nz=0.1249	0	0.1249
np=1
wa=25374.78
wb=56200.61

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0803-04
na=Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm
jm=m2	50
ob=4925.11
krn=7

[RMS 11]
nz=0.0437	0	0.0437
np=1
wa=26003.76
wb=57593.68

[RMS 127]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=26309.32
wb=58270.45

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0802-01
na=Rozebranie ręczne nawierzchni z kruszywa stabilizowanego o grubości 10cm
jm=m2	50
ob=1027.86

[RMS 11]
nz=0.3181	0	0.3181
np=1
wa=5643.37
wb=12499.06

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1972	KNK	2-06 0810-02
na=Rozbiórka chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cem-piaskowej
jm=m2	50
ob=15

[RMS 12]
nz=0.422	0	0.422
np=1
wa=109.26
wb=241.99

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1972	KNK	2-06 0810-03
na=Rozbiórka umocnienia skarpy z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
jm=m2	50
ob=220

[RMS 12]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=1101.19
wb=2438.93

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1972	KNK	2-06 0803-06
na=Reczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
jm=m2	50
ob=232.27

[RMS 12]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=2044.58
wb=4528.38

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1972	KNK	2-06 0805-01
na=Reczna rozbiórka nawierzchni z płyt kamiennych o grubości 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
jm=m2	50
ob=254.79

[RMS 12]
nz=0.478	0	0.478
np=1
wa=2102.09
wb=4655.76

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1972	KNK	2-06 0809-03
na=Rozbiórka krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=148.15

[RMS 12]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=1329.68
wb=2945.01

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1972	KNK	2-06 0809-06
na=Rozbiórka obrzeży o wymiarach 8x30cm
jm=m	40
ob=3225.33

[RMS 12]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=5566.92
wb=12329.74

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 0201-06
na=Rozebranie murów z kamienia (powyżej terenu) o grubości ponad 30 do 40cm na zaprawie cementowej
jm=m3	60
ob=20.4

[RMS 10]
nz=8.96	0	8.96
np=1
wa=3154.85
wb=6987.42

[RMS 16]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=187.52
wb=230.65

[RMS 32]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=140.66
wb=173.01

[RMS 41]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=40.96
wb=50.38

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=1.85
wb=2.28

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 0201-06
na=Rozebranie schodów na zaprawie cementowej
jm=m3	60
ob=199

[RMS 10]
nz=6.96	0	6.96
np=1
wa=23905.79
wb=52947.06

[RMS 16]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=1829.21
wb=2249.93

[RMS 32]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=1372.11
wb=1687.7

[RMS 41]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=399.59
wb=491.5

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=18
wb=22.14

[POZYCJA]
na=Demontaż urządzeń placu zabaw
jm=szt.
ob=9

[RMS 9]
nz=10	0	10
np=1
wa=1553.4
wb=3440.51

[RMS 125]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=345.53
wb=765.29

[RMS 145]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=403.92
wb=894.62

[POZYCJA]
na=Demontaż ogrodzenia placu zabaw
jm=mb
ob=49

[RMS 9]
nz=2	0	2
np=1
wa=1691.48
wb=3746.33

[RMS 125]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=1881.22
wb=4166.56

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 0804-01
na=Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych
jm=m	40
ob=11

[RMS 13]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=9.49
wb=21.02

[RMS 10]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=165.18
wb=365.84

[RMS 84]
nz=0.068	0	0.068
np=1
wa=3.48
wb=4.28

[RMS 14]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=1.94
wb=2.39

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.03
wb=0.04

[RMS 143]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=3.63
wb=8.03

[POZYCJA]
na=Demontaż elementów małej architektury
jm=szt.
ob=42

[RMS 9]
nz=10	0	10
np=1
wa=7249.2
wb=16055.68

[RMS 125]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=1612.47
wb=3571.34

[RMS 145]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=1884.96
wb=4174.84

[ELEMENT 3]
na=Wywóz gruzu
cpv=45111213-4
nsn=A-Z 01.00

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-04
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
jm=m3	60
ob=2543.35

[RMS 123]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=26627.73
wb=58975.67

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-05
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości
jm=m3	60
ob=2543.35
krn=10

[RMS 123]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=55662.49
wb=123282.49

[ELEMENT 1]
na=RENOWACJA

[ELEMENT 2]
na=PERGOLA 1
cpv=45453000-7
nsn=A-Z 04.00

[POZYCJA]
na=Czyszczenie słupów kamiennych
jm=m2	50
ob=20
op=1
cj=310

[POZYCJA]
na=Czyszczenie elementów stalowych
jm=m2	50
ob=10
op=1
cj=310

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1209-02
na=Balustrady z kształtowników stalowych
jm=m	40
ob=9.9

[RMS 7]
nz=2.48	0	2.48
np=1
wa=423.77
wb=938.58

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=4257
wb=5236.11

[RMS 147]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=63.86
wb=78.55

[RMS 121]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=3.96
wb=8.77

[ELEMENT 2]
na=PERGOLA 2
cpv=45453000-7
nsn=A-Z 04.00

[POZYCJA]
na=Czyszczenie słupów kamiennych
jm=m2	50
ob=40
op=1
cj=310

[POZYCJA]
na=Czyszczenie elementów stalowych
jm=m2	50
ob=50
op=1
cj=310

[POZYCJA]
na=Czyszczenie murka kamiennego
jm=m2	50
ob=78
op=1
cj=310

[ELEMENT 2]
na=ŁAWA KAMIENNA
cpv=45453000-7
nsn=A-Z 04.00

[POZYCJA]
na=Czyszczenie ławy kamiennej
jm=m2	50
ob=20
op=1
cj=310

[POZYCJA]
na=Uzupełnienie siedziska z kamienia
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=1500

[ELEMENT 2]
na=POMPA
cpv=45453000-7
nsn=A-Z 04.00

[POZYCJA]
na=Czyszczenie pompy
jm=m2	50
ob=20
op=1
cj=310

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-01
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=47

[RMS 11]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=30.5
wb=67.55

[RMS 133]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=13.52
wb=29.94

[RMS 140]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=25.76
wb=57.05

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-04
na=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=47

[RMS 10]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=2.27
wb=5.03

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=1.03
wb=1.27

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.01
wb=0.01

[RMS 140]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=12.88
wb=28.54

[RMS 131]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=13.16
wb=29.14

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-07
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
jm=m2	50
ob=47

[RMS 11]
nz=0.0097	0	0.0097
np=1
wa=7.87
wb=17.43

[RMS 10]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=16.79
wb=37.18

[RMS 85]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=578.09
wb=711.05

[RMS 58]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=13.07
wb=16.08

[RMS 101]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=1.65
wb=2.03

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=2.96
wb=3.64

[RMS 120]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=11.5
wb=25.47

[RMS 138]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=93.55
wb=207.19

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-08
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
jm=m2	50
ob=47
krn=7

[RMS 11]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0.57
wb=1.25

[RMS 10]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=5.68
wb=12.58

[RMS 85]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=505.53
wb=621.8

[RMS 101]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=1.44
wb=1.77

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=2.53
wb=3.11

[RMS 120]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=6.44
wb=14.26

[RMS 138]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=33.25
wb=73.64

[POZYCJA]
na=Nawierzchnia mineralno-żywiczna
jm=m2	50
ob=47
op=1
cj=180

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-02
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20 x10 cm w gruncie kat.III-IV
jm=m	40
ob=14

[RMS 9]
nz=0.1489	0	0.1489
np=1
wa=35.98
wb=79.69

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
jm=m3	60
ob=0.28

[RMS 9]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=43.59
wb=96.56

[RMS 30]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=6.65
wb=8.18

[RMS 68]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=2.06
wb=2.53

[RMS 101]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0.58
wb=0.71

[RMS 19]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=57.81
wb=71.11

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.34
wb=0.42

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0404-05
na=Obrzeże kamienne wtopione o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=14

[RMS 2]
nz=0.1612	0	0.1612
np=1
wa=38.95
wb=86.26

[RMS 11]
nz=0.1612	0	0.1612
np=1
wa=38.95
wb=86.26

[RMS 10]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0.24
wb=0.53

[RMS 64]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=551.46
wb=678.3

[RMS 68]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=4.92
wb=6.05

[RMS 26]
nz=0.0037	0	0.0037
np=1
wa=18.44
wb=22.68

[RMS 101]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0.28
wb=0.34

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=2.88
wb=3.54

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-06
na=Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m
jm=m	40
ob=14

[RMS 2]
nz=0.1333	0	0.1333
np=1
wa=32.21
wb=71.34

[ELEMENT 2]
na=UMOCNIENIE SKARPY
cpv=45453000-7
nsn=A-Z 04.00

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0307-02
na=Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III
jm=m3	60
ob=74

[RMS 7]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=2682.2
wb=5940.59

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-03
na=Podkłady betonowe B10 w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym
jm=m3	60
ob=5.55

[RMS 7]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=277.8
wb=615.28

[RMS 21]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=992.1
wb=1220.28

[RMS 147]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=14.88
wb=18.3

[RMS 116]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=135.98
wb=301.17

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż prefabrykowanych fundamentów
jm=m	40
ob=92.5

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=18500
wb=22755

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-0201
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
jm=m3	60
ob=35

[RMS 7]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=737
wb=1632.32

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0520-01
na=Demontaż umocnienie skarp
jm=m2	50
ob=192

[RMS 7]
nz=0.3568	0	0.3568
np=1
wa=1182.41
wb=2618.83

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0506-01
na=Plantowanie skarp wykonywanych ręcznie w gruncie kat. I-III
jm=m2	50
ob=192

[RMS 7]
nz=0.166	0	0.166
np=1
wa=550.11
wb=1218.4

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0519-02
na=Umocnienie skarp chudym betonem grubości 10 cm wykonywanymi na mokro bez podsypki z mocowaniem szpilek
jm=m2	50
ob=192

[RMS 7]
nz=1.66	0	1.66
np=1
wa=5501.11
wb=12183.97

[RMS 67]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=59.22
wb=72.84

[RMS 21]
nz=0.157	0	0.157
np=1
wa=5231.49
wb=6434.73

[RMS 76]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=959.02
wb=1179.59

[RMS 28]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=283.43
wb=348.62

[RMS 28]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=90.18
wb=110.92

[RMS 55]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=633.6
wb=779.33

[RMS 124]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=12.29
wb=27.22

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0520-01
na=Umocnienie skarp płytami granitowymi płomieniowanymi gr. 8 cm
jm=m2	50
ob=192

[RMS 7]
nz=0.892	0	0.892
np=1
wa=2956.02
wb=6547.06

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=40320
wb=49593.6

[RMS 147]
nz=0.05	0	0.05
np=1
op=M
wa=20.16
wb=24.8

[RMS 146]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=967.68
wb=2143.24

[RMS 124]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=1290.24
wb=2857.65

[ELEMENT 2]
na=MURKI KAMIENNE
cpv=45453000-7
nsn=A-Z 04.00

[POZYCJA]
na=Czyszczenie murka kamiennego M1
jm=m2	50
ob=106
op=1
cj=310

[POZYCJA]
na=Czyszczenie murka kamiennego M2
jm=m2	50
ob=200
op=1
cj=310

[POZYCJA]
na=Czyszczenie murka kamiennego M3
jm=m2	50
ob=132
op=1
cj=310

[POZYCJA]
na=Czyszczenie murka kamiennego M4
jm=m2	50
ob=31
op=1
cj=310

[POZYCJA]
na=Czyszczenie murka kamiennego M5
jm=m2	50
ob=130
op=1
cj=310

[POZYCJA]
na=Czyszczenie murka kamiennego M6
jm=m2	50
ob=80
op=1
cj=310

[POZYCJA]
na=Czyszczenie murka kamiennego M7
jm=m2	50
ob=119
op=1
cj=310

[POZYCJA]
na=Czyszczenie murka kamiennego M8
jm=m2	50
ob=28
op=1
cj=310

[ELEMENT 1]
na=ADAPTACJA

[ELEMENT 2]
na=NAWIERZCHNIA Z PIASKOWCA
cpv=45453000-7
nsn=A-Z 04.00

[POZYCJA]
na=Czyszczenie płyt kamiennych
jm=m2	50
ob=296
op=1
cj=50

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-01
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=296

[RMS 11]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=192.1
wb=425.47

[RMS 133]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=85.16
wb=188.61

[RMS 140]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=162.23
wb=359.31

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-04
na=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=296

[RMS 10]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=14.31
wb=31.68

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=6.5
wb=8

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.03
wb=0.04

[RMS 140]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=81.12
wb=179.67

[RMS 131]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=82.87
wb=183.54

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-07
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
jm=m2	50
ob=296

[RMS 11]
nz=0.0097	0	0.0097
np=1
wa=49.56
wb=109.77

[RMS 10]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=105.76
wb=234.24

[RMS 85]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=3640.76
wb=4478.13

[RMS 58]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=82.33
wb=101.27

[RMS 101]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=10.4
wb=12.79

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=18.67
wb=22.96

[RMS 120]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=72.43
wb=160.42

[RMS 138]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=589.16
wb=1304.88

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-08
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
jm=m2	50
ob=296
krn=7

[RMS 11]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=3.58
wb=7.93

[RMS 10]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=35.76
wb=79.2

[RMS 85]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=3183.79
wb=3916.06

[RMS 101]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=9.1
wb=11.19

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=15.96
wb=19.63

[RMS 120]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=40.56
wb=89.84

[RMS 138]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=209.43
wb=463.86

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-07
na=Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
jm=m2	50
ob=296

[RMS 1]
nz=0.0227	0	0.0227
np=1
wa=115.97
wb=256.85

[RMS 11]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=551.77
wb=1222.07

[RMS 10]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=67.95
wb=150.5

[RMS 68]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=313.77
wb=385.94

[RMS 26]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=927.31
wb=1140.59

[RMS 101]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=5.85
wb=7.2

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=6.23
wb=7.66

[RMS 137]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=21.16
wb=46.88

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0309-05
na=Nawierzchnie z plyt piaskowca odzyskanego z rozbiórki o grubosci 8cm, z wypelnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm
jm=m2	50
ob=255

[RMS 2]
nz=0.2489	0	0.2489
np=1
wa=1095.48
wb=2426.29

[RMS 11]
nz=0.3463	0	0.3463
np=1
wa=1524.17
wb=3375.76

[RMS 68]
nz=0.0689	0	0.0689
np=1
wa=478.77
wb=588.89

[RMS 101]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=27.99
wb=34.43

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=2.53
wb=3.11

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0309-05
na=Nawierzchnie z plyt piaskowca nowego o grubosci 8cm, z wypelnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm
jm=m2	50
ob=41

[RMS 2]
nz=0.2489	0	0.2489
np=1
wa=176.14
wb=390.12

[RMS 11]
nz=0.3463	0	0.3463
np=1
wa=245.06
wb=542.76

[RMS 69]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=3690
wb=4538.7

[RMS 68]
nz=0.0689	0	0.0689
np=1
wa=76.98
wb=94.69

[RMS 101]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=4.5
wb=5.54

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=18.86
wb=23.2

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-02
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20 x10 cm w gruncie kat.III-IV
jm=m	40
ob=52

[RMS 9]
nz=0.1489	0	0.1489
np=1
wa=133.64
wb=295.99

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
jm=m3	60
ob=1.04

[RMS 9]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=161.91
wb=358.61

[RMS 30]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=24.69
wb=30.37

[RMS 68]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=7.65
wb=9.41

[RMS 101]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=2.15
wb=2.64

[RMS 19]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=214.73
wb=264.12

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=1.25
wb=1.54

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0404-04
na=Krawezniki granitowe 15x30 cm jasnoszare na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=7

[RMS 3]
nz=0.1249	0	0.1249
np=1
wa=15.09
wb=33.43

[RMS 2]
nz=0.1249	0	0.1249
np=1
wa=15.09
wb=33.43

[RMS 11]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=30.21
wb=66.9

[RMS 10]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0.12
wb=0.27

[RMS 49]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=707
wb=869.61

[RMS 68]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=3.15
wb=3.87

[RMS 25]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=13.27
wb=16.32

[RMS 101]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0.19
wb=0.23

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=3.62
wb=4.45

[ELEMENT 2]
na=BUDOWA MURKA KAMIENNEGO M9
cpv=45453000-7
nsn=A-Z 04.00

[POZYCJA]
na=Czyszczenie kamienia pozyskanego z rozbiórki
jm=m2	50
ob=51.03
op=1
cj=100

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0304-02
na=Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)
jm=m3	60
ob=15.36

[RMS 7]
nz=2.37	0	2.37
np=1
wa=628.32
wb=1391.61

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-0201
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
jm=m3	60
ob=2.56

[RMS 7]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=53.91
wb=119.41

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0307-02
na=Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III
jm=m3	60
ob=12.8

[RMS 7]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=463.95
wb=1027.57

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0601-05
na=Fundamenty pod murki z betonu żwirowego
jm=m3	60
ob=12.8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 7]
nz=14.92	0	14.92
np=1
wa=3147.91
wb=6972.06

[RMS 20]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=2545.92
wb=3131.48

[RMS 27]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=429.44
wb=528.21

[RMS 41]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=38.55
wb=47.42

[RMS 87]
nz=7	0	7
np=1
wa=179.2
wb=220.42

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0601-01
na=Murki ogrodowe z kamienia łamanego układane na zaprawie - kamień z odzysku z przycięciem
jm=m3	60
ob=4.8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 7]
nz=11.06	0	11.06
np=1
wa=875.07
wb=1938.12

[RMS 102]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=216
wb=265.68

[RMS 147]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=3.24
wb=3.99

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1001-04
na=Przygotowanie kamienia rozbiórkowego do ponownego użytku
jm=szt.
ob=600

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[RMS 7]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=238.19
wb=527.55

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-01
na=Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ceglanych
jm=m2	50
ob=35.2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[RMS 8]
nz=1.272	0	1.272
np=1
wa=1545.61
wb=3423.25

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=1689.6
wb=2078.21

[POZYCJA]
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0127-03
na=Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa - mechanicznie, natrysk jednokrotny
jm=m2	50
ob=35.2

[RMS 8]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=66.83
wb=148.02

[RMS 74]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=481.54
wb=592.29

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=4.82
wb=5.93

[RMS 135]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=27.46
wb=60.82

[RMS 128]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=9.63
wb=21.34

[POZYCJA]
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0128-01
na=Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża
jm=m2	50
ob=35.2

[RMS 8]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=735.14
wb=1628.2

[RMS 73]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=274.03
wb=337.06

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=2.74
wb=3.37

[POZYCJA]
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0129-06
na=Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa  - powierzchnie z cegły, natrysk
jm=m2	50
ob=35.2

[RMS 8]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=66.83
wb=148.02

[RMS 42]
nz=0.94	0	0.94
np=1
wa=1488.96
wb=1831.42

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=14.89
wb=18.31

[RMS 105]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=65.47
wb=145

[RMS 128]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=9.63
wb=21.34

[ELEMENT 1]
na=NAWIERZCHNIE

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia wraz z podbudową z kruszywa mineralno-żywicznego
cpv=45233250-6
nsn=A-Z 05.00; A-Z 07.00

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-01
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=4781.87

[RMS 11]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=3103.32
wb=6873.29

[RMS 133]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=1375.74
wb=3047.02

[RMS 140]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=2620.84
wb=5804.69

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-02
na=Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
jm=m2	50
ob=4781.87
krn=2

[RMS 11]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=82.54
wb=182.81

[RMS 130]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=630.06
wb=1395.47

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-04
na=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=4781.87

[RMS 10]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=231.1
wb=511.85

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=104.96
wb=129.1

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.52
wb=0.64

[RMS 140]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=1310.42
wb=2902.36

[RMS 131]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=1338.83
wb=2965.27

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0104-01
na=Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie
jm=m2	50
ob=4781.87

[RMS 11]
nz=0.0938	0	0.0938
np=1
wa=7741.79
wb=17146.68

[RMS 10]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=1163.74
wb=2577.48

[RMS 68]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=16027.63
wb=19713.98

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=104.96
wb=129.1

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=80.66
wb=99.21

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-07
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
jm=m2	50
ob=4781.87

[RMS 11]
nz=0.0097	0	0.0097
np=1
wa=800.59
wb=1773.16

[RMS 10]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=1708.48
wb=3783.98

[RMS 85]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=58816.31
wb=72344.06

[RMS 58]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=1330.01
wb=1635.91

[RMS 101]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=167.94
wb=206.57

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=301.57
wb=370.93

[RMS 120]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=1170.12
wb=2591.61

[RMS 138]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=9517.83
wb=21080.29

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-08
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
jm=m2	50
ob=4781.87
krn=7

[RMS 11]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=57.77
wb=127.96

[RMS 10]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=577.75
wb=1279.61

[RMS 85]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=51433.95
wb=63263.76

[RMS 101]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=146.95
wb=180.75

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=257.9
wb=317.22

[RMS 120]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=655.27
wb=1451.3

[RMS 138]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=3383.29
wb=7493.39

[POZYCJA]
na=Nawierzchnia mineralno-żywiczna
jm=m2	50
ob=4781.87
op=1
cj=180

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia wraz z podbudową z płytek granitowych
cpv=45233250-6
nsn=A-Z 05.00; A-Z 07.00

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-01
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=346.09

[RMS 11]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=224.6
wb=497.45

[RMS 133]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=99.57
wb=220.54

[RMS 140]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=189.68
wb=420.11

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-02
na=Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
jm=m2	50
ob=346.09
krn=2

[RMS 11]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=5.97
wb=13.21

[RMS 130]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=45.6
wb=101

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-04
na=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=346.09

[RMS 10]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=16.73
wb=37.06

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=7.6
wb=9.35

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.04
wb=0.05

[RMS 140]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=94.84
wb=210.06

[RMS 131]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=96.9
wb=214.61

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0104-01
na=Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie
jm=m2	50
ob=346.09

[RMS 11]
nz=0.0938	0	0.0938
np=1
wa=560.32
wb=1241.01

[RMS 10]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=84.23
wb=186.55

[RMS 68]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=1160.01
wb=1426.81

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=7.6
wb=9.35

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=5.84
wb=7.18

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-07
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
jm=m2	50
ob=346.09

[RMS 11]
nz=0.0097	0	0.0097
np=1
wa=57.94
wb=128.33

[RMS 10]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=123.65
wb=273.86

[RMS 85]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=4256.86
wb=5235.94

[RMS 58]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=96.26
wb=118.4

[RMS 101]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=12.15
wb=14.94

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=21.83
wb=26.85

[RMS 120]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=84.69
wb=187.56

[RMS 138]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=688.86
wb=1525.7

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-08
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
jm=m2	50
ob=346.09
krn=7

[RMS 11]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=4.18
wb=9.26

[RMS 10]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=41.81
wb=92.61

[RMS 85]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=3722.56
wb=4578.75

[RMS 101]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=10.64
wb=13.09

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=18.67
wb=22.96

[RMS 120]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=47.43
wb=105.05

[RMS 138]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=244.87
wb=542.34

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0501-02
na=Nawierzchnia z płytek granitowych 30x30 jasnoszarych o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
jm=m2	50
ob=346.09

[RMS 2]
nz=0.3937	0	0.3937
np=1
wa=2351.77
wb=5208.74

[RMS 11]
nz=0.5219	0	0.5219
np=1
wa=3117.58
wb=6904.89

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=38069.9
wb=46825.98

[RMS 68]
nz=0.0687	0	0.0687
np=1
wa=647.91
wb=796.93

[RMS 25]
nz=0.0177	0	0.0177
np=1
wa=2370.68
wb=2915.94

[RMS 101]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=12.15
wb=14.94

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=205.5
wb=252.77

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia wraz z podbudową z płyt kamiennych
cpv=45233250-6
nsn=A-Z 05.00; A-Z 07.00

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-01
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=119.39

[RMS 11]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=77.48
wb=171.6

[RMS 133]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=34.35
wb=76.09

[RMS 140]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=65.44
wb=144.94

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-02
na=Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
jm=m2	50
ob=119.39
krn=2

[RMS 11]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=2.06
wb=4.56

[RMS 130]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=15.73
wb=34.83

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-04
na=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=119.39

[RMS 10]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=5.77
wb=12.78

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=2.62
wb=3.22

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.01
wb=0.01

[RMS 140]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=32.72
wb=72.46

[RMS 131]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=33.43
wb=74.03

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0104-01
na=Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie
jm=m2	50
ob=119.39

[RMS 11]
nz=0.0938	0	0.0938
np=1
wa=193.29
wb=428.11

[RMS 10]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=29.06
wb=64.35

[RMS 68]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=400.17
wb=492.21

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=2.62
wb=3.22

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=2.01
wb=2.47

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-07
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
jm=m2	50
ob=119.39

[RMS 11]
nz=0.0097	0	0.0097
np=1
wa=19.99
wb=44.27

[RMS 10]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=42.66
wb=94.49

[RMS 85]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=1468.48
wb=1806.23

[RMS 58]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=33.21
wb=40.85

[RMS 101]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=4.19
wb=5.15

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=7.53
wb=9.26

[RMS 120]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=29.21
wb=64.7

[RMS 138]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=237.63
wb=526.32

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-08
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
jm=m2	50
ob=119.39
krn=7

[RMS 11]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=1.44
wb=3.19

[RMS 10]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=14.42
wb=31.93

[RMS 85]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=1284.16
wb=1579.52

[RMS 101]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=3.67
wb=4.51

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=6.44
wb=7.92

[RMS 120]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=16.36
wb=36.24

[RMS 138]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=84.47
wb=187.08

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0501-02
na=Nawierzchnia z płyt kamiennych jasnoszarych o gr. 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
jm=m2	50
ob=119.39

[RMS 2]
nz=0.3937	0	0.3937
np=1
wa=811.29
wb=1796.87

[RMS 11]
nz=0.5219	0	0.5219
np=1
wa=1075.46
wb=2381.94

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=29847.5
wb=36712.43

[RMS 68]
nz=0.0687	0	0.0687
np=1
wa=223.51
wb=274.92

[RMS 25]
nz=0.0177	0	0.0177
np=1
wa=817.81
wb=1005.91

[RMS 101]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=4.19
wb=5.15

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=154.47
wb=190

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia wraz z podbudową z kostki granitowej
cpv=45233250-6
nsn=A-Z 05.00; A-Z 07.00

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-01
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=26.23

[RMS 11]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=17.02
wb=37.7

[RMS 133]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=7.55
wb=16.73

[RMS 140]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=14.38
wb=31.86

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-02
na=Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
jm=m2	50
ob=26.23
krn=2

[RMS 11]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0.45
wb=1.01

[RMS 130]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=3.46
wb=7.66

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-04
na=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=26.23

[RMS 10]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=1.27
wb=2.82

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0.58
wb=0.71

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=7.19
wb=15.93

[RMS 131]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=7.34
wb=16.25

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0104-01
na=Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie
jm=m2	50
ob=26.23

[RMS 11]
nz=0.0938	0	0.0938
np=1
wa=42.47
wb=94.07

[RMS 10]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=6.38
wb=14.12

[RMS 68]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=87.92
wb=108.14

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0.58
wb=0.71

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.44
wb=0.54

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-07
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
jm=m2	50
ob=26.23

[RMS 11]
nz=0.0097	0	0.0097
np=1
wa=4.39
wb=9.72

[RMS 10]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=9.37
wb=20.75

[RMS 85]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=322.63
wb=396.83

[RMS 58]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=7.3
wb=8.98

[RMS 101]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0.92
wb=1.13

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=1.65
wb=2.03

[RMS 120]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=6.42
wb=14.22

[RMS 138]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=52.21
wb=115.63

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-08
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
jm=m2	50
ob=26.23
krn=7

[RMS 11]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0.32
wb=0.7

[RMS 10]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=3.17
wb=7.02

[RMS 85]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=282.13
wb=347.02

[RMS 101]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0.81
wb=1

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=1.41
wb=1.73

[RMS 120]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=3.59
wb=7.96

[RMS 138]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=18.56
wb=41.11

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0501-05
na=Nawierzchnia z kostki granitowej 4/6 jasnoszarej na podsypce piaskowej gr 3 cm, z wypelnieniem spoin piaskiem
jm=m2	50
ob=26.23

[RMS 2]
nz=0.5775	0	0.5775
np=1
wa=261.45
wb=579.07

[RMS 11]
nz=0.6279	0	0.6279
np=1
wa=284.27
wb=629.61

[RMS 46]
nz=0.1343	0	0.1343
np=1
wa=2219.29
wb=2729.73

[RMS 68]
nz=0.0732	0	0.0732
np=1
wa=52.32
wb=64.35

[RMS 101]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=2.88
wb=3.54

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=11.37
wb=13.99

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia wraz z podbudową z kostki bazaltowej
cpv=45233250-6
nsn=A-Z 05.00; A-Z 07.00

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-01
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=131.26

[RMS 11]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=85.18
wb=188.66

[RMS 133]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=37.76
wb=83.63

[RMS 140]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=71.94
wb=159.33

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-02
na=Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
jm=m2	50
ob=131.26
krn=2

[RMS 11]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=2.27
wb=5.03

[RMS 130]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=17.29
wb=38.29

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-04
na=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=131.26

[RMS 10]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=6.34
wb=14.05

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=2.88
wb=3.54

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.01
wb=0.01

[RMS 140]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=35.97
wb=79.65

[RMS 131]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=36.75
wb=81.4

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0104-01
na=Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie
jm=m2	50
ob=131.26

[RMS 11]
nz=0.0938	0	0.0938
np=1
wa=212.51
wb=470.67

[RMS 10]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=31.94
wb=70.74

[RMS 68]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=439.95
wb=541.14

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=2.88
wb=3.54

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=2.21
wb=2.72

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-07
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
jm=m2	50
ob=131.26

[RMS 11]
nz=0.0097	0	0.0097
np=1
wa=21.98
wb=48.68

[RMS 10]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=46.9
wb=103.87

[RMS 85]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=1614.48
wb=1985.81

[RMS 58]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=36.51
wb=44.91

[RMS 101]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=4.61
wb=5.67

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=8.28
wb=10.18

[RMS 120]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=32.12
wb=71.13

[RMS 138]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=261.26
wb=578.64

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-08
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
jm=m2	50
ob=131.26
krn=7

[RMS 11]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=1.59
wb=3.53

[RMS 10]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=15.86
wb=35.13

[RMS 85]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=1411.84
wb=1736.56

[RMS 101]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=4.03
wb=4.96

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=7.08
wb=8.71

[RMS 120]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=17.99
wb=39.85

[RMS 138]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=92.87
wb=205.69

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0302-03
na=Nawierzchnie z kostki bazaltowej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm
jm=m2	50
ob=131.26

[RMS 2]
nz=0.8579	0	0.8579
np=1
wa=1943.61
wb=4304.75

[RMS 11]
nz=0.5673	0	0.5673
np=1
wa=1285.25
wb=2846.6

[RMS 10]
nz=0.0533	0	0.0533
np=1
wa=120.75
wb=267.45

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=55129.2
wb=67808.92

[RMS 68]
nz=0.1134	0	0.1134
np=1
wa=405.61
wb=498.9

[RMS 25]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=1625.52
wb=1999.39

[RMS 101]
nz=0.0875	0	0.0875
np=1
wa=50.42
wb=62.02

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=286.05
wb=351.84

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia wraz z podbudową z kostki betonowej
cpv=45233250-6
nsn=A-Z 05.00; A-Z 07.00

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-01
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=59

[RMS 11]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=38.29
wb=84.81

[RMS 133]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=16.97
wb=37.59

[RMS 140]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=32.34
wb=71.62

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-02
na=Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
jm=m2	50
ob=59
krn=2

[RMS 11]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=1.02
wb=2.26

[RMS 130]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=7.77
wb=17.22

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-04
na=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=59

[RMS 10]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=2.85
wb=6.32

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=1.3
wb=1.6

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.01
wb=0.01

[RMS 140]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=16.17
wb=35.81

[RMS 131]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=16.52
wb=36.58

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0104-01
na=Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie
jm=m2	50
ob=59

[RMS 11]
nz=0.0938	0	0.0938
np=1
wa=95.52
wb=211.56

[RMS 10]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=14.36
wb=31.8

[RMS 68]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=197.75
wb=243.23

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=1.3
wb=1.6

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=1
wb=1.23

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-07
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
jm=m2	50
ob=59

[RMS 11]
nz=0.0097	0	0.0097
np=1
wa=9.88
wb=21.88

[RMS 10]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=21.08
wb=46.68

[RMS 85]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=725.69
wb=892.6

[RMS 58]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=16.41
wb=20.18

[RMS 101]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=2.07
wb=2.55

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=3.72
wb=4.58

[RMS 120]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=14.44
wb=31.98

[RMS 138]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=117.43
wb=260.08

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-08
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
jm=m2	50
ob=59
krn=7

[RMS 11]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0.71
wb=1.57

[RMS 10]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=7.13
wb=15.79

[RMS 85]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=634.61
wb=780.57

[RMS 101]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=1.81
wb=2.23

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=3.18
wb=3.91

[RMS 120]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=8.08
wb=17.9

[RMS 138]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=41.74
wb=92.45

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0511-03
na=Nawierzchnie z kostki  betonowej 20x10 grubości 8cm w kolorze szarym, układane na podyspce cementowo-piaskowej
jm=m2	50
ob=59

[RMS 3]
nz=0.5213	0	0.5213
np=1
wa=530.86
wb=1175.77

[RMS 11]
nz=0.7819	0	0.7819
np=1
wa=796.24
wb=1763.54

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=1475
wb=1814.25

[RMS 68]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=131.51
wb=161.76

[RMS 25]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=267.15
wb=328.59

[RMS 101]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=6.99
wb=8.6

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=9.4
wb=11.56

[RMS 142]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=35.59
wb=78.82

[RMS 111]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=6.99
wb=15.47

[ELEMENT 2]
na=KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
cpv=45233250-6
nsn=A-Z 06.00

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-02
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20 x10 cm w gruncie kat.III-IV
jm=m	40
ob=3550

[RMS 9]
nz=0.1489	0	0.1489
np=1
wa=9123.55
wb=20207.03

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
jm=m3	60
ob=71

[RMS 9]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=11053.65
wb=24481.86

[RMS 30]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=1685.37
wb=2073.01

[RMS 68]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=522.38
wb=642.53

[RMS 101]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=146.49
wb=180.18

[RMS 19]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=14659.46
wb=18031.14

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=85.07
wb=104.64

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-01
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 10x25cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m	40
ob=3550

[RMS 2]
nz=0.1018	0	0.1018
np=1
wa=6237.59
wb=13815.15

[RMS 10]
nz=0.1066	0	0.1066
np=1
wa=6531.7
wb=14466.56

[RMS 63]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=52142.4
wb=64135.15

[RMS 68]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=454.67
wb=559.24

[RMS 25]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=137.39
wb=168.99

[RMS 101]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=6.23
wb=7.66

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=263.7
wb=324.35

[ELEMENT 1]
na=ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

[ELEMENT 2]
na=PLAC ZABAW DZIECI MŁODSZE

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia
cpv=45112723 - 9
nsn=A-Z 09.00

[POZYCJA]
na=Zakup wraz z transportem i montażem urządzenie zabawowe 1
jm=szt	20
ob=1

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=4180
wb=5141.4

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=1000
wb=1230

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=35546
wb=43721.58

[POZYCJA]
na=Montaż urządzeń z przeniesienia
jm=szt.
ob=4
op=1
cj=500

[ELEMENT 3]
na=Ogrodzenie
cpv=45111291 - 4
nsn=A-Z 09.00

[POZYCJA]
na=Zakup, montaż, transport   ogrodzenia
jm=m	40
ob=86

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=30100
wb=37023

[POZYCJA]
na=Zakup, montaż, transport  furtek
jm=szt	20
ob=3

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=1950
wb=2398.5

[ELEMENT 3]
na=Nawierzchnia bezpieczna z piasku
cpv=45233250-6
nsn=A-Z 05.00

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0215-02
na=Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odklad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,15m3
jm=m3	60
ob=33

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	110*0.3	

[RMS 10]
nz=0.1322	0	0.1322
np=1
wa=75.3
wb=166.78

[RMS 109]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=173.18
wb=383.56

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01
na=Zasypanie wykopów spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odleglosc do 10m
jm=m3	60
ob=33

[RMS 68]
nz=117	1	117
np=1
wa=3188.25
wb=3921.55

[RMS 132]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=36.62
wb=81.11

[ELEMENT 3]
na=Obrzeże
cpv=45233250-6
nsn=A-Z 06.00

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-02
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20 x10 cm w gruncie kat.III-IV
jm=m	40
ob=56.8

[RMS 9]
nz=0.1489	0	0.1489
np=1
wa=145.98
wb=323.32

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-02
na=Obrzeże z tworzywa sztucznego
jm=m	40
ob=56.8

[RMS 2]
nz=0.1018	0	0.1018
np=1
wa=99.8
wb=221.03

[RMS 10]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=99.9
wb=221.26

[RMS 61]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=579.36
wb=712.61

[RMS 68]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=7.27
wb=8.94

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=2.93
wb=3.6

[ELEMENT 3]
na=Trawniki
cpv=77314100-5
nsn=A-Z 13.00

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0213-01
na=Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm
jm=ha	52
ob=0.03

[RMS 5]
nz=632.21	0	632.21
np=1
wa=327.36
wb=725.05

[RMS 104]
nz=206	0	206
np=1
wa=370.8
wb=456.08

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0405-05
na=Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem
jm=ha	52
ob=0.03

[RMS 6]
nz=56.73	0	56.73
np=1
wa=29.37
wb=65.04

[RMS 5]
nz=4.74	0	4.74
np=1
wa=2.45
wb=5.42

[RMS 60]
nz=180	0	180
np=1
wa=0.11
wb=0.14

[RMS 15]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=51.58
wb=63.44

[RMS 108]
nz=20.2	0	20.2
np=1
wa=31.21
wb=69.13

[RMS 115]
nz=12.1	0	12.1
np=1
wa=2.81
wb=6.22

[RMS 106]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0.99
wb=2.2

[RMS 136]
nz=3.8	0	3.8
np=1
wa=4.67
wb=10.34

[ELEMENT 2]
na=PLAC ZABAW DZIECI STARSZE

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia
cpv=45112723 - 9
nsn=A-Z 09.00

[POZYCJA]
na=Zakup wraz z transportem i montażem urządzenie zabawowe 2
jm=szt	20
ob=1

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=4180
wb=5141.4

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=1000
wb=1230

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=93000
wb=114390

[POZYCJA]
na=Zakup wraz z transportem i montażem urządzenie 'Huśtawka bocianie gniazdo'
jm=szt	20
ob=1

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=3977
wb=4891.71

[POZYCJA]
na=Montaż urządzeń z przeniesienia
jm=szt.
ob=5
op=1
cj=500

[ELEMENT 3]
na=Nawierzchnia bezpieczna z piasku
cpv=45233250-6
nsn=A-Z 05.00

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0215-02
na=Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odklad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,15m3
jm=m3	60
ob=50.556

[PRZEDMIAR]
wo=50.556	1	168.52*0.3	

[RMS 10]
nz=0.1322	0	0.1322
np=1
wa=115.36
wb=255.51

[RMS 109]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=265.32
wb=587.63

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01
na=Zasypanie wykopów spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odleglosc do 10m
jm=m3	60
ob=50.556

[RMS 68]
nz=117	1	117
np=1
wa=3188.25
wb=3921.55

[RMS 132]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=56.1
wb=124.25

[ELEMENT 3]
na=Obrzeże
cpv=45233250-6
nsn=A-Z 06.00

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-02
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20 x10 cm w gruncie kat.III-IV
jm=m	40
ob=133.84

[RMS 9]
nz=0.1489	0	0.1489
np=1
wa=343.97
wb=761.84

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-02
na=Obrzeże z tworzywa sztucznego
jm=m	40
ob=133.84

[RMS 2]
nz=0.1018	0	0.1018
np=1
wa=235.17
wb=520.87

[RMS 10]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=235.4
wb=521.36

[RMS 61]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=1365.17
wb=1679.16

[RMS 68]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=17.14
wb=21.08

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=6.91
wb=8.5

[ELEMENT 3]
na=Trawniki
cpv=77314100-5
nsn=A-Z 13.00

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0213-01
na=Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm
jm=ha	52
ob=0.06

[RMS 5]
nz=632.21	0	632.21
np=1
wa=654.72
wb=1450.08

[RMS 104]
nz=206	0	206
np=1
wa=741.6
wb=912.17

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0405-05
na=Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem
jm=ha	52
ob=0.06

[RMS 6]
nz=56.73	0	56.73
np=1
wa=58.75
wb=130.12

[RMS 5]
nz=4.74	0	4.74
np=1
wa=4.91
wb=10.87

[RMS 60]
nz=180	0	180
np=1
wa=0.22
wb=0.27

[RMS 15]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=103.16
wb=126.89

[RMS 108]
nz=20.2	0	20.2
np=1
wa=62.42
wb=138.24

[RMS 115]
nz=12.1	0	12.1
np=1
wa=5.63
wb=12.47

[RMS 106]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=1.99
wb=4.4

[RMS 136]
nz=3.8	0	3.8
np=1
wa=9.35
wb=20.71

[ELEMENT 2]
na=STREET WORKOUT

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia
cpv=45112723 - 9
nsn=A-Z 10.00

[POZYCJA]
na=Zakup wraz z transportem i montażem urządzenia streetworkout
jm=szt	20
ob=1

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=36500
wb=44895

[ELEMENT 3]
na=Nawierzchnia bezpieczna gr gumy 7,0 cm
cpv=45233250-6
nsn=A-Z 05.00

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
jm=m2	50
ob=152.4

[RMS 9]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=98.9
wb=219.04

[RMS 132]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=43.85
wb=97.12

[RMS 134]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=240.76
wb=533.24

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
jm=m2	50
ob=152.4
krn=4

[RMS 9]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=5.26
wb=11.65

[RMS 132]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=45.1
wb=99.89

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-03
na=Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.
jm=m2	50
ob=152.4

[RMS 9]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=15.52
wb=34.38

[RMS 68]
nz=0.0738	0	0.0738
np=1
wa=306.48
wb=376.97

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=3.35
wb=4.12

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=1.55
wb=1.91

[RMS 134]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=14.02
wb=31.06

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-04
na=Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
jm=m2	50
ob=152.4
krn=4

[RMS 9]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=1.05
wb=2.34

[RMS 68]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=204.32
wb=251.31

[RMS 101]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=2.14
wb=2.63

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=1.03
wb=1.27

[RMS 134]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=9.58
wb=21.22

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
jm=m2	50
ob=152.4

[RMS 9]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=87.59
wb=194

[RMS 85]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=3514.82
wb=4323.23

[RMS 101]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=10.04
wb=12.35

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=17.62
wb=21.67

[RMS 119]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=36.37
wb=80.55

[RMS 134]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=240.76
wb=533.24

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-03
na=Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
jm=m2	50
ob=152.4

[RMS 11]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=90.75
wb=201.01

[RMS 10]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=34.98
wb=77.48

[RMS 68]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=153.66
wb=189

[RMS 101]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=1.2
wb=1.48

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.77
wb=0.95

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=295.66
wb=654.84

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-04
na=Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
jm=m2	50
ob=152.4
krn=2

[RMS 11]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=35.77
wb=79.22

[RMS 68]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=102.16
wb=125.66

[RMS 101]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0.8
wb=0.98

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.51
wb=0.63

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=591.31
wb=1309.64

[POZYCJA]
na=Nawierzchnia z gumy wylewanej grubość 7,0 cm kolor czerwony
jm=m2	50
ob=152.4
op=1
cj=380

[ELEMENT 3]
na=Obrzeże
nsn=A-Z 06.00

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-02
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20 x10 cm w gruncie kat.III-IV
jm=m	40
ob=49.8

[RMS 9]
nz=0.1489	0	0.1489
np=1
wa=127.99
wb=283.48

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-02
na=Obrzeże z tworzywa sztucznego
jm=m	40
ob=49.8

[RMS 2]
nz=0.1018	0	0.1018
np=1
wa=87.5
wb=193.8

[RMS 10]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=87.59
wb=194

[RMS 61]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=507.96
wb=624.79

[RMS 68]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=6.38
wb=7.85

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=2.57
wb=3.16

[ELEMENT 2]
na=SIŁOWNIA NA POWIETRZU

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia
cpv=45112723-9
nsn=A-Z 11.00

[POZYCJA]
na=Zakup wraz z transportem i montażem urządzenia 'Orbitrek'
jm=szt	20
ob=1

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=3576
wb=4398.48

[POZYCJA]
na=Zakup wraz z transportem i montażem urządzenia 'Wyciskanie siedząc'
jm=szt	20
ob=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=3007
wb=3698.61

[POZYCJA]
na=Zakup wraz z transportem i montażem urządzenia 'Koła Tai-Chi'
jm=szt	20
ob=1

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=1991
wb=2448.93

[POZYCJA]
na=Zakup wraz z transportem i montażem urządzenia 'Steper'
jm=szt	20
ob=1

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=4430
wb=5448.9

[POZYCJA]
na=Zakup wraz z transportem i montażem urządzenia 'Rowerek'
jm=szt	20
ob=1

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=3291
wb=4047.93

[POZYCJA]
na=Zakup wraz z transportem i montażem urządzenia 'Wioślarz'
jm=szt	20
ob=1

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=3088
wb=3798.24

[POZYCJA]
na=Zakup wraz z transportem i montażem urządzenia 'Twister'
jm=szt	20
ob=1

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=2031
wb=2498.13

[POZYCJA]
na=Zakup wraz z transportem i montażem urządzenia 'Wahadło'
jm=szt	20
ob=1

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=2926
wb=3598.98

[ELEMENT 3]
na=Trawnik
cpv=77314100-5
nsn=A-Z 13.00

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0213-01
na=Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm
jm=ha	52
ob=0.04

[RMS 5]
nz=632.21	0	632.21
np=1
wa=436.48
wb=966.73

[RMS 104]
nz=206	0	206
np=1
wa=494.4
wb=608.11

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0405-05
na=Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem
jm=ha	52
ob=0.04

[RMS 6]
nz=56.73	0	56.73
np=1
wa=39.17
wb=86.75

[RMS 5]
nz=4.74	0	4.74
np=1
wa=3.27
wb=7.23

[RMS 60]
nz=180	0	180
np=1
wa=0.14
wb=0.17

[RMS 15]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=68.78
wb=84.6

[RMS 108]
nz=20.2	0	20.2
np=1
wa=41.61
wb=92.15

[RMS 115]
nz=12.1	0	12.1
np=1
wa=3.75
wb=8.31

[RMS 106]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=1.32
wb=2.93

[RMS 136]
nz=3.8	0	3.8
np=1
wa=6.23
wb=13.8

[ELEMENT 2]
na=SCHODY

[ELEMENT 3]
na=Schody S1
cpv=45112723-9
nsn=A-Z 08.00

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-07
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 53 cm
jm=m2	50
ob=30

[RMS 7]
nz=1.1758	0	1.1758
np=1
wa=608.83
wb=1348.45

[RMS 139]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=13.16
wb=29.14

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0307-02
na=Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III
jm=m3	60
ob=16.5

[RMS 7]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=598.06
wb=1324.6

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15.0 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=30

[RMS 7]
nz=0.1294	0	0.1294
np=1
wa=67
wb=148.4

[RMS 67]
nz=0.1846	0	0.1846
np=1
wa=55.1
wb=67.77

[RMS 100]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0.86
wb=1.06

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.28
wb=0.34

[RMS 139]
nz=0.0074	0	0.0074
np=1
wa=11.32
wb=25.08

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0605-05
na=Schody z betonu C12/15
jm=m3	60
ob=3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 7]
nz=9.49	0	9.49
np=1
wa=469.28
wb=1039.36

[RMS 19]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=613.46
wb=754.56

[RMS 102]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=27
wb=33.21

[RMS 27]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=138.9
wb=170.85

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-08
na=Stopnie schodowe z płyt granitowych gr. 17 cm płomieniowanych
jm=m2	50
ob=30

[RMS 7]
nz=0.6018	0	0.6018
np=1
wa=311.61
wb=690.17

[RMS 22]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=10665.6
wb=13118.69

[RMS 67]
nz=0.0845	0	0.0845
np=1
wa=25.22
wb=31.02

[RMS 100]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=2.73
wb=3.36

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=53.47
wb=65.77

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05
na=Obrzeża granitowe - płomieniowane o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m	40
ob=20

[RMS 7]
nz=0.2771	0	0.2771
np=1
wa=95.65
wb=211.84

[RMS 62]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=1326
wb=1630.98

[RMS 67]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=1.09
wb=1.34

[RMS 24]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=11.39
wb=14.01

[RMS 100]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0.09
wb=0.11

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=6.69
wb=8.23

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03
na=Ława  betonowa
jm=m3	60
ob=1.6

[RMS 7]
nz=9.88	0	9.88
np=1
wa=272.85
wb=604.32

[RMS 31]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=24.67
wb=30.34

[RMS 67]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=5.41
wb=6.65

[RMS 100]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=2.41
wb=2.96

[RMS 21]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=288.79
wb=355.21

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=1.61
wb=1.98

[ELEMENT 3]
na=Schody S2
cpv=45112723-9
nsn=A-Z 08.00

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-07
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 53 cm
jm=m2	50
ob=41.4

[RMS 7]
nz=1.1758	0	1.1758
np=1
wa=840.18
wb=1860.84

[RMS 139]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=18.16
wb=40.22

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0307-02
na=Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III
jm=m3	60
ob=22.77

[RMS 7]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=825.32
wb=1827.93

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15.0 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=41.4

[RMS 7]
nz=0.1294	0	0.1294
np=1
wa=92.46
wb=204.78

[RMS 67]
nz=0.1846	0	0.1846
np=1
wa=76.04
wb=93.53

[RMS 100]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=1.19
wb=1.46

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.39
wb=0.48

[RMS 139]
nz=0.0074	0	0.0074
np=1
wa=15.62
wb=34.59

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0605-05
na=Schody z betonu C12/15
jm=m3	60
ob=4.14

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 7]
nz=9.49	0	9.49
np=1
wa=647.61
wb=1434.34

[RMS 19]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=846.57
wb=1041.28

[RMS 102]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=37.26
wb=45.83

[RMS 27]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=191.68
wb=235.77

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-08
na=Stopnie schodowe z płyt granitowych gr. 17 cm płomieniowanych
jm=m2	50
ob=41.4

[RMS 7]
nz=0.6018	0	0.6018
np=1
wa=430.02
wb=952.41

[RMS 22]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=14718.53
wb=18103.79

[RMS 67]
nz=0.0845	0	0.0845
np=1
wa=34.81
wb=42.82

[RMS 100]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=3.76
wb=4.62

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=73.79
wb=90.76

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05
na=Obrzeża granitowe - płomieniowane o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m	40
ob=27.6

[RMS 7]
nz=0.2771	0	0.2771
np=1
wa=132
wb=292.36

[RMS 62]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=1829.88
wb=2250.75

[RMS 67]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=1.51
wb=1.86

[RMS 24]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=15.72
wb=19.34

[RMS 100]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0.12
wb=0.15

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=9.24
wb=11.37

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03
na=Ława  betonowa
jm=m3	60
ob=2.2

[RMS 7]
nz=9.88	0	9.88
np=1
wa=375.16
wb=830.91

[RMS 31]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=33.92
wb=41.72

[RMS 67]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=7.44
wb=9.15

[RMS 100]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=3.31
wb=4.07

[RMS 21]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=397.08
wb=488.41

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=2.21
wb=2.72

[ELEMENT 3]
na=Schody S3
cpv=45112723-9
nsn=A-Z 08.00

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-07
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 53 cm
jm=m2	50
ob=27.5

[RMS 7]
nz=1.1758	0	1.1758
np=1
wa=558.09
wb=1236.08

[RMS 139]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=12.06
wb=26.72

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0307-02
na=Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III
jm=m3	60
ob=15.12

[RMS 7]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=548.04
wb=1213.81

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15.0 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=27.5

[RMS 7]
nz=0.1294	0	0.1294
np=1
wa=61.42
wb=136.04

[RMS 67]
nz=0.1846	0	0.1846
np=1
wa=50.51
wb=62.13

[RMS 100]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0.79
wb=0.97

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.26
wb=0.32

[RMS 139]
nz=0.0074	0	0.0074
np=1
wa=10.38
wb=22.99

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0605-05
na=Schody z betonu C12/15
jm=m3	60
ob=2.75

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 7]
nz=9.49	0	9.49
np=1
wa=430.17
wb=952.76

[RMS 19]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=562.34
wb=691.68

[RMS 102]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=24.75
wb=30.44

[RMS 27]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=127.32
wb=156.6

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-08
na=Stopnie schodowe z płyt granitowych gr. 17 cm płomieniowanych
jm=m2	50
ob=27.5

[RMS 7]
nz=0.6018	0	0.6018
np=1
wa=285.64
wb=632.65

[RMS 22]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=9776.8
wb=12025.46

[RMS 67]
nz=0.0845	0	0.0845
np=1
wa=23.12
wb=28.44

[RMS 100]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=2.5
wb=3.08

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=49.01
wb=60.28

[ELEMENT 3]
na=Schody S4
cpv=45112723-9
nsn=A-Z 08.00

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-07
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 53 cm
jm=m2	50
ob=97

[RMS 7]
nz=1.1758	0	1.1758
np=1
wa=1968.55
wb=4359.98

[RMS 139]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=42.54
wb=94.22

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0307-02
na=Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III
jm=m3	60
ob=53.35

[RMS 7]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=1933.72
wb=4282.85

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15.0 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=97

[RMS 7]
nz=0.1294	0	0.1294
np=1
wa=216.64
wb=479.82

[RMS 67]
nz=0.1846	0	0.1846
np=1
wa=178.17
wb=219.15

[RMS 100]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=2.79
wb=3.43

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.9
wb=1.11

[RMS 139]
nz=0.0074	0	0.0074
np=1
wa=36.61
wb=81.08

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0605-05
na=Schody z betonu C12/15
jm=m3	60
ob=9.7

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 7]
nz=9.49	0	9.49
np=1
wa=1517.34
wb=3360.63

[RMS 19]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=1983.51
wb=2439.72

[RMS 102]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=87.3
wb=107.38

[RMS 27]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=449.1
wb=552.39

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-08
na=Stopnie schodowe z płyt granitowych gr. 17 cm płomieniowanych
jm=m2	50
ob=97

[RMS 7]
nz=0.6018	0	0.6018
np=1
wa=1007.55
wb=2231.55

[RMS 22]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=34485.44
wb=42417.09

[RMS 67]
nz=0.0845	0	0.0845
np=1
wa=81.56
wb=100.32

[RMS 100]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=8.82
wb=10.85

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=172.88
wb=212.64

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05
na=Obrzeża granitowe - płomieniowane o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m	40
ob=12.4

[RMS 7]
nz=0.2771	0	0.2771
np=1
wa=59.31
wb=131.35

[RMS 62]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=822.12
wb=1011.21

[RMS 67]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0.68
wb=0.84

[RMS 24]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=7.06
wb=8.68

[RMS 100]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0.06
wb=0.07

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=4.15
wb=5.1

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03
na=Ława  betonowa
jm=m3	60
ob=0.24

[RMS 7]
nz=9.88	0	9.88
np=1
wa=40.93
wb=90.65

[RMS 31]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=3.7
wb=4.55

[RMS 67]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0.81
wb=1

[RMS 100]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0.36
wb=0.44

[RMS 21]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=43.32
wb=53.28

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.24
wb=0.3

[ELEMENT 3]
na=Schody S5
cpv=45112723-9
nsn=A-Z 08.00

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-01
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=33.75

[RMS 11]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=21.9
wb=48.5

[RMS 133]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=9.71
wb=21.51

[RMS 140]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=18.5
wb=40.97

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-02
na=Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
jm=m2	50
ob=33.75
krn=2

[RMS 11]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0.58
wb=1.29

[RMS 130]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=4.45
wb=9.85

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-04
na=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=33.75

[RMS 10]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=1.63
wb=3.6

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0.74
wb=0.91

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=9.25
wb=20.48

[RMS 131]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=9.45
wb=20.92

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0104-01
na=Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie
jm=m2	50
ob=33.75

[RMS 11]
nz=0.0938	0	0.0938
np=1
wa=54.64
wb=121.02

[RMS 10]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=8.21
wb=18.19

[RMS 68]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=113.12
wb=139.14

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0.74
wb=0.91

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.57
wb=0.7

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-07
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
jm=m2	50
ob=33.75

[RMS 11]
nz=0.0097	0	0.0097
np=1
wa=5.65
wb=12.51

[RMS 10]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=12.06
wb=26.72

[RMS 85]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=415.12
wb=510.6

[RMS 58]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=9.39
wb=11.55

[RMS 101]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=1.19
wb=1.46

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=2.13
wb=2.62

[RMS 120]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=8.26
wb=18.3

[RMS 138]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=67.18
wb=148.79

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-08
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
jm=m2	50
ob=33.75
krn=7

[RMS 11]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0.41
wb=0.91

[RMS 10]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=4.08
wb=9.04

[RMS 85]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=363.02
wb=446.51

[RMS 101]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=1.04
wb=1.28

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=1.82
wb=2.24

[RMS 120]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=4.62
wb=10.23

[RMS 138]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=23.88
wb=52.89

[POZYCJA]
na=Nawierzchnia mineralno-żywiczna
jm=m2	50
ob=33.75
op=1
cj=180

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05
na=Obrzeża granitowe - płomieniowane o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m	40
ob=25

[RMS 7]
nz=0.2771	0	0.2771
np=1
wa=119.57
wb=264.83

[RMS 62]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=1657.5
wb=2038.73

[RMS 67]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=1.37
wb=1.69

[RMS 24]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=14.24
wb=17.52

[RMS 100]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0.11
wb=0.14

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=8.37
wb=10.3

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03
na=Ława  betonowa
jm=m3	60
ob=0.5

[RMS 7]
nz=9.88	0	9.88
np=1
wa=85.26
wb=188.83

[RMS 31]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=7.71
wb=9.48

[RMS 67]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=1.69
wb=2.08

[RMS 100]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0.75
wb=0.92

[RMS 21]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=90.25
wb=111.01

[RMS 147]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.5
wb=0.62

[ELEMENT 2]
na=MAŁA ARCHITEKTURA
cpv=45112710-5
nsn=A-Z 12.00

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0601-05
na=Fundamenty pod elementy małej architektury
jm=m3	60
ob=18.6

[RMS 4]
nz=4.71	0	4.71
np=1
wa=1512.08
wb=3348.99

[RMS 1]
nz=9.54	0	9.54
np=1
wa=3062.68
wb=6783.29

[RMS 18]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=3818.49
wb=4696.74

[RMS 29]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=552.77
wb=679.91

[RMS 40]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=60.93
wb=74.94

[POZYCJA]
na=Zakup ławek z oparciem
jm=szt	20
ob=38

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=85500
wb=105165

[POZYCJA]
na=Zakup leżanek
jm=szt	20
ob=3

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=10800
wb=13284

[POZYCJA]
na=Zakup siedzisk kubikowych
jm=szt	20
ob=6

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=29280
wb=36014.4

[POZYCJA]
na=Zakup koszy na odpadki
jm=szt	20
ob=25

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=56250
wb=69187.5

[POZYCJA]
na=Zakup koszy na psie odchody
jm=szt	20
ob=4

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=5960
wb=7330.8

[POZYCJA]
na=Zakup  stojaków na rowery
jm=szt	20
ob=4

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=3152
wb=3876.96

[POZYCJA]
na=Zakup tablicy regulaminowej
jm=szt	20
ob=2

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=2998
wb=3687.54

[POZYCJA]
na=Zakup masztów 12 m
jm=szt	20
ob=1

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=1945
wb=2392.35

[POZYCJA]
na=Zakup masztów 9 m
jm=szt	20
ob=10

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=18450
wb=22693.5

[POZYCJA]
na=Montaż urządzeń
jm=szt	20
ob=56
op=1
cj=400

[POZYCJA]
na=Transport urządzeń
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=6000

[ELEMENT 2]
na=OCZYSZCZENIE TERENU PO BUDOWIE
cpv=45111213-4
nsn=A-Z 01.00

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0101-01
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
jm=m3	60
ob=22

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 9]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=1145.92
wb=2538.01

[POZYCJA]
na=Opłata za wywóz śmieci i resztek budowlanych
jm=m3	60
ob=22

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=2200
wb=2706

[ELEMENT 1]
na=ZIELEŃ

[ELEMENT 2]
na=Nasadzenia
cpv=77310000-6
nsn=A-Z 13.00

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0311-06
na=Sadzenie drzew liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m
jm=szt.
ob=51

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 9]
nz=1.918	0	1.918
np=1
wa=1612.36
wb=3571.1

[RMS 103]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=847.62
wb=1042.57

[RMS 35]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=32130
wb=39519.9

[RMS 66]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=482.49
wb=593.46

[RMS 81]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=34.24
wb=42.12

[RMS 101]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=4.48
wb=5.51

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0323-04
na=Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów
jm=szt	20
ob=1046

[RMS 6]
nz=0.1471	0	0.1471
np=1
wa=2655.74
wb=5882

[RMS 5]
nz=0.6245	0	0.6245
np=1
wa=11274.7
wb=24971.45

[RMS 103]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=5522.88
wb=6793.14

[RMS 51]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=27457.5
wb=33772.73

[RMS 101]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=45.92
wb=56.48

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-04
na=Sadzenie  krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m
jm=szt.
ob=3446

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 9]
nz=0.4516	0	0.4516
np=1
wa=25651.54
wb=56813.59

[RMS 103]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=4548.72
wb=5594.93

[RMS 101]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=151.28
wb=186.07

[RMS 50]
nz=1163	1	1163
np=1
wa=23260
wb=28609.8

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-04
na=Sadzenie  bylin form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m
jm=szt.
ob=5925

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 9]
nz=0.4516	0	0.4516
np=1
wa=44104.86
wb=97684.4

[RMS 103]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=7821
wb=9619.83

[RMS 101]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=260.11
wb=319.94

[RMS 23]
nz=1163	1	1163
np=1
wa=17445
wb=21457.35

[POZYCJA]
na=Rozłożenie hydrożelu
jm=kg	33
ob=22.46
op=1
cj=48

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2004	KNR	9-07 0105-01
na=Ulozenie geotkaniny na dnie i sciankach wykopu
jm=m2	50
ob=2207

[RMS 12]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=3047.43
wb=6749.51

[RMS 39]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=2249.37
wb=2766.73

[RMS 147]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=33.74
wb=41.5

[RMS 126]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=1765.6
wb=3910.49

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0209-01 + KNR 2
na=Ręczne rozrzucenie kory  terenie płaskim grub.warstwy 5 cm
jm=m2	50
ob=2207

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 9]
nz=0.08508	0	0.08508
np=1
wa=3095.08
wb=6855.05

[RMS 43]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=17656
wb=21716.88

[ELEMENT 2]
na=Trawniki
cpv=77314100-5
nsn=A-Z 13.00

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0213-01
na=Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm
jm=ha	52
ob=2.68

[RMS 5]
nz=632.21	0	632.21
np=1
wa=29244.01
wb=64770.26

[RMS 104]
nz=206	0	206
np=1
wa=33124.8
wb=40743.5

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0405-05
na=Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem
jm=ha	52
ob=2.68

[RMS 6]
nz=56.73	0	56.73
np=1
wa=2624.15
wb=5812.02

[RMS 5]
nz=4.74	0	4.74
np=1
wa=219.26
wb=485.62

[RMS 60]
nz=180	0	180
np=1
wa=9.65
wb=11.87

[RMS 15]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=4607.99
wb=5667.83

[RMS 108]
nz=20.2	0	20.2
np=1
wa=2788
wb=6174.92

[RMS 115]
nz=12.1	0	12.1
np=1
wa=251.32
wb=556.64

[RMS 106]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=88.73
wb=196.52

[RMS 136]
nz=3.8	0	3.8
np=1
wa=417.54
wb=924.78

[ELEMENT 2]
na=Roczna pielęgnacja zieleni
cpv=77310000-6
nsn=A-Z 13.00

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0701-04
na=Pielęgnacja drzew liściastych form piennych wraz z przesadzanymi
jm=szt.
ob=54

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 9]
nz=1.465	0	1.465
np=1
wa=1303.99
wb=2888.1

[RMS 37]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=48.6
wb=59.78

[RMS 66]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=29.19
wb=35.9

[RMS 15]
nz=6E-5	0	6E-5
np=1
wa=11.14
wb=13.7

[RMS 101]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=94.82
wb=116.63

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0701-01
na=Pielęgnacja krzewów liściastych
jm=szt.
ob=3446

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 9]
nz=0.7393	0	0.7393
np=1
wa=41993.28
wb=93007.63

[RMS 52]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=6202.8
wb=7629.44

[RMS 15]
nz=2E-5	0	2E-5
np=1
wa=237
wb=291.51

[RMS 101]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=1815.35
wb=2232.88

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0701-01
na=Pielęgnacja bylin
jm=szt.
ob=5925

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 9]
nz=0.7393	0	0.7393
np=1
wa=72202.61
wb=159915.89

[RMS 23]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=5332.5
wb=6558.98

[RMS 15]
nz=2E-5	0	2E-5
np=1
wa=407.5
wb=501.23

[RMS 101]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=3121.29
wb=3839.19

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0701-05
na=Pielęgnacja krzewów iglastych
jm=szt.
ob=1046

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 9]
nz=1.353	0	1.353
np=1
wa=23327.79
wb=51666.9

[RMS 36]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=2510.4
wb=3087.79

[RMS 101]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=2066.37
wb=2541.64

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0702-07
na=Pielęgnacja mechaniczna trawników parkowych
jm=m2	50
ob=26870.54

[RMS 6]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=185.51
wb=410.87

[RMS 5]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=25508.2
wb=56496.11

[RMS 60]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0.54
wb=0.66

[RMS 15]
nz=5E-5	0	0.00005
np=1
wa=4620.12
wb=5682.75

[RMS 82]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=1343.53
wb=1652.54

[RMS 101]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=28310.8
wb=34822.28

[RMS 108]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=9686.83
wb=21454.59

[RMS 110]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=1664.63
wb=3686.86

